**ANEXO I**

**PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **CATMAT** | **Descrição** | **Unidade** | **Valor**  **unit.** | **Quant.** | | **Valor total** |
| 1 | 150070 | Veículo automotor de uso misto Pick-Up, cor prata, cabine dupla, quatro portas, potência mínima de 140cv, turbo alimentador, sistema de injeção direta, 8 a 16 válvulas com cilindros em linha, diesel, tanque de combustível plástico com capacidade para 65 litros, transmissão mecânica manual com, no mínimo cinco marchas à frente e uma para ré, tração 4x4 e 4x4 reduzida, rodas e pneus com aro no mínimo 16, acionamento interno (controle elétrico e/ou automático) capacidade para cinco passageiros, incluindo motorista, faróis de neblina, sistema de freios hidráulicos, com ação nas quatro rodas, rodas dianteiras com disco ventilado e traseiro com tambores autoajustáveis ou superior, ar condicionado original, instalado pela própria fábrica, acessórios de segurança e sinalização, conforme legislação brasileira vigente, direção hidráulica convencional ou progressiva com ajustes de altura do volante, sistema de alarme e dispositivo antifurto, vidros elétricos, na cor verde, com acionamento nas quatro portas, para brizas degradê, bancos revestidos em tecido, tapetes emborrachados, suspensão independente com rodas de aço ou liga leve, caçamba com capacidade mínima para 800 litros, capota marítma e protetor de caçamba em fibra, estribos e parachoques originais de fábrica, tampa do bocal de combustível externa, prazo de garantia original de fábrica mínima de 3 (três) anos, incluindo os serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, em rede credenciada de todas as capitais da Federação e no Distrito Federal. Sistema de som AM/FM estéreo, com CD Mp3 player, Bluethooth, dois alto-falantes traseiros e dois dianteiros, tweeters e antena de teto. No mínimo com os seguintes itens de série: airbag duplo frontal, barras de proteção laterais contra impactos ou célula de sobrevivência, encosto de cabeça com regulação com regulagem de altura e inclinação nos bancos dianteiros e traseiros, cintos laterais traseiros de três pontas, hodômetro total e parcial digital, relógio digital no painel, iluminação interna com temporizador, emplacamento na cidade de destino. | Und | 140.236,67 | 02 | | 280.473,34 |
| **SUBTOTAL PARA 2 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP** | | | | | | | **280.473,34** |
| **Item** | **CATMAT** | **Descrição** | **Unidade** | **Valor**  **unit.** | **Quant.** | | **Valor total** |
| **2** | 318642 | Grade aradora de controle remoto com 14 discos 24”. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 19.833,33 | | 6 | 118.999,98 |
| **3** | 2496 | Trator Agrícola novo, com potência mínima de 75 CV 4x4, transmissão de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4x30R1 com estrutura de proteção ROPS, com Plaina dianteira e lâmina frontal e pá hidráulica (concha) nova em chapa de aço. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 117.000,00 | | 6 | 702.000,00 |
| **4** | 63061 | Raspadeira agrícola, com capacidade mínima da caçamba de 1,50 m3 com duas rodas, com pneus instalados, engate para tração por trator agrícola. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 24.333,33 | | 6 | 145.999,98 |
| **5** | 219405 | Batedeira de cereais nova com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador, tampas laterais direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador automático, manípulo e regulagem de peneira, acionamento por tomada de força de trator agrícola com rodas para transporte. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 9.666,66 | | 6 | 57.999,96 |
| **6** | 107123 | Plantadeira de 4 linhas Convencional nova, para cereais, hidráulica, caixas de sementes, caixas de adubos, chassi mínimo 1,80 m, marcador de linha e roda compactadora. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 22.666,66 | | 6 | 135999,96 |
| **7** | 284779 | Carreta tanque em ferro, 2 eixos, 4 rodas, com pneus mínimo 900x20, estrutura de acoplamento a trator pla barra de tração, com cap. Mínima de 4000 L com suporte para descanso em ferro. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 15.000,00 | | 6 | 90.000,00 |
| **8** | 318747 | Arado fixo de 4 discos 28” com roda guia montada e estrutura de engate no terceiro ponto do trator, largura de corte 1200 mm. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 11.666,66 | | 6 | 69.999,96 |
| **9** | 276012 | Roçadeira hidráulica nova, acionada por tomada de força, estrutura de engate do terceito ponto, largura de corte 1,50 m. Cardan com protetor incluso. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 9.766,66 | | 6 | 58.599,96 |
| **10** | 4634 | Guincho agrícola capac. 600 kg acionado por trator agrícola, através dos braços do hidr. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 5.300,00 | | 6 | 31.800,00 |
| **11** | 63215 | Pulverizador agrícola tratorizado tipo canhão capacidade 600 litros acionado por trator agrícola através dos braços do hidráulico. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 15.000,00 | | 6 | 90.000,00 |
| **12** | 63061 | Distribuidor de Fertilizantes e Sementes capac. 600 litros com regulador de vazão com agitador e suporte para engate 3° ponto. Garantia mínima 12 meses. | unid | 6.666,66 | | 6 | 39.999,96 |
| **SUBTOTAL PARA - 6 (SEIS) PATRULHAS AGRÍCOLAS** | | | | | | | **1.541.399,76** |
| **TOTAL** | | | | | | | **1.821.873,10** |