{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Anexo TR"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Anexo TR","index":0,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,6],[45,8,47,8],[45,9,47,9],[48,8,51,8],[48,9,51,9],[53,8,55,8],[53,9,55,9],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[37,8,39,8],[37,9,39,9],[0,0,0,7],[2,8,5,8],[2,9,5,9],[8,8,11,8],[8,9,11,9]]}
["PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS"]
["ITEM","CATMAT","ESPECIFICAÇÕES","COTA DECRETO","UNID","QUANT","VALOR UNITÁRIO (R$)","VALOR TOTAL (R$)"]
[1,150787,"Aerador De Pás para Piscicultura, trifásico com potência mínima de 1,5cv ","Principal","un ",68,3921.5,266662]
[2,150787,"Aerador De Pás para Piscicultura, trifásico com potencia mínima de 1,5cv ","Reserva – ME/EPP","un ",22,3921.5,86273]
[3,150902,"Alevinos, tambaqui","Principal","mil",486,224.95666666666668,109328.94]
[4,150902,"Alevinos, tilápia, revertidos sexualmente, 3 a 6cm","Principal","mil",857,323.33333333333331,277096.66666666663]
[5,150902,"Alevinos, tilápia, revertidos sexualmente, 3 a 6cm","Reserva – ME/EPP","mil",277,323.33333333333331,89563.333333333328]
[6,150734,"Avental,  Medidas aprox.: 120x70cm. Características: modelo\nforrado, tipo impermeável PVC, cor branca, com tiras de amarrar fixas.","Exclusivo","un ",90,12.17,1095.3]
[7,150748,"Balança de Plataforma Digital   -  Capacidade mínima de 150 kg, divisão 50 g, em aço inox, com coluna, gabinete de plástico injetado, com indicação de sobrecarga, com bateria com indicador de carga, back light e alimentação 110 e 220 volts.","Principal","un ",135,1022.8333333333334,138082.5]
[8,150748,"Balança de Plataforma Digital   -  Capacidade mínima de 150 kg, divisão 50 g, em aço inox, com coluna, gabinete de plástico injetado, com indicação de sobrecarga, com bateria com indicador de carga, back light e alimentação 110 e 220 volts.","Reserva – ME/EPP","un ",45,1022.8333333333334,46027.5]
[9,43192,"Balança digital com gancho -  Utilizada em pesca esportiva, capacidade  mínima de 50 kg, a bateria, display com, no mínimo,  4 dígitos , gancho em inox, com fita métrica. ","Exclusivo","un ",180,85.333333333333329,15360]
[10,459743,"Balança eletrônica -  Capacidade pesagem 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional,  tipo painel cristal líquido","Exclusivo","un ",90,721.14333333333343,64902.900000000009]
[11,216086,"Balde de plástico 20 Lt - BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:20 L","Exclusivo","un ",90,7.34,660.6]
[12,150787,"Balsa de manejo e despesca, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com assoalho em chapa e flutuadores em flutuadores de chapa de alumínio de 3mm naval.","Principal","un ",68,85600,5820800]
[13,150787,"Balsa de manejo e despesca, formato em U, plataforma 7m x 4,5m e 2 passarelas laterais de 1,5m com estrutura metálica de 4 m de pé direito em estrutura metálica e cobertura. Com guincho para alavancar os tanques. Com assoalho em chapa e flutuadores em flutuadores de chapa de alumínio de 3mm naval.","Reserva – ME/EPP","un ",22,85600,1883200]
[14,89826,"Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.","Principal","un ",68,5636.666666666667,383293.33333333337]
[15,89826,"Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para motorização de 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas.","Reserva – ME/EPP","un ",22,5636.666666666667,124006.66666666667]
[16,19607,"Barraca de feira livre completa, dimensões mínimas 2,00m (frente) x 1,50m (lateral), altura 2,00m, estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com avanço frente e traz. Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente. ","Exclusivo","un ",90,669.51666666666665,60256.5]
[17,296350,"Berçário para alevinagem  –  Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros  fabricados em PVC, malha 0,5 a 0,7mm, altura 70cm.","Principal","un ",270,525.94499999999994,142005.15]
[18,296350,"Berçário para alevinagem  –  Material tela em poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros  fabricados em PVC, malha 0,5 a 0,7mm, altura 70cm.","Reserva – ME/EPP","un ",90,525.94499999999994,47335.049999999996]
[19,224085,"Boia Sinalização/Amarração,   40 a 45 cm de diâmetro em formato cônico, recheada com espuma de poliuretano, rotomoldada em polietileno de media densidade, resistente à corrosão e deterioração quando expostos à luz solar, na cor amarela.","Principal","un ",945,202.25666666666666,191132.55]
[20,224085,"Boia Sinalização/Amarração,   40 a 45 cm de diâmetro em formato cônico, recheada com espuma de poliuretano, rotomoldada em polietileno de media densidade, resistente à corrosão e deterioração quando expostos à luz solar, na cor amarela.","Reserva – ME/EPP","un ",315,202.25666666666666,63710.85]
[21,60151,"Bombona,  polietileno de alta densidade,\ncom capacidade  200 l, com tampa removível e rosqueável,","Exclusivo","un ",90,204.61666666666665,18415.499999999996]
[22,150756,"Caixa d’água 1000 litros, polietileno, média densidade, travamento da tampa de simples encaixe","Exclusivo","un ",360,202.76999999999998,72997.2]
[23,373317,"Caixa térmica 75 litros, Fabricada em material poliuretano expandido, capacidade mínima 75 litros, tampa articulada, trinco embutido, alça dupla e dreno.","Exclusivo","un ",90,184.54,16608.599999999999]
[24,214879,"Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10ºC e funcionamento de modo acoplado ou elétrico.  O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.","Reserva – ME/EPP","un ",2,236000,472000]
[25,214879,"Caminhão com Baú Frigorífico, 0 km, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfilme, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10ºC e funcionamento de modo acoplado ou elétrico.  O 1º emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.","Principal","un ",8,236000,1888000]
[26,150070,"Caminhonete utilitária - VEÍCULO PICK-UP AUTOMÓVEL UTILITÁRIO LEVE TIPO PICK-UP,  FREIOS ANTI- BLOCANTE (ABS), CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO,MOTOR FLEX,  COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 1.4 A 1.8   ANO 2019, MODELO MÍNIMO 2019","Principal","un ",8,73210.936666666661,585687.49333333329]
[27,{"$f":"B28","v":150070},{"$f":"C28","v":"Caminhonete utilitária - VEÍCULO PICK-UP AUTOMÓVEL UTILITÁRIO LEVE TIPO PICK-UP,  FREIOS ANTI- BLOCANTE (ABS), CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO,MOTOR FLEX,  COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 1.4 A 1.8   ANO 2019, MODELO MÍNIMO 2019"},"Reserva – ME/EPP","un ",2,73210.936666666661,146421.87333333332]
[28,52698,"CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, CHASSI FERRO, PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE RODA 1,  PNEU  COM 3,2 POL DE DIÂMETRO, ESPESSURA CAÇAMBA 5 MM, COMPRIMENTO EIXO 25 CM, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 62 CM, ALTURA 20 CM.","Exclusivo","un ",90,114.93666666666667,10344.299999999999]
[29,374339,"Colete salva-vidas CLASSE 3, 110KG, CANGA, com apito","Exclusivo","un ",540,36.9,19926]
[30,37494,"Container de armazenamento de ração e apetrechos - CONTAINER MARÍTIMO DRY DE 20 PÉS (06 METROS) NOVO OU REFORMADO (EM SUA FORMA ORIGINAL, SEM ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES;  COM PORTAS ORIGINAIS; E EM BOM ESTADO), SEM CORROSÃO OU CONTAMINAÇÃO POR PRODUTOS PERIGOSOS, DUAS PORTAS TRASEIRAS PARA CARGA E DESCARGA. FABRICADO COM AÇO CORTEN, PISO INTERNO DE  COMPENSADO NAVAL,DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.44M X 2.59M X 6.00M (L X A X C),  TRANSPORTE E DESCARGA, MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS.","Principal","un ",68,14573.93,991027.24]
[31,{"$f":"B32","v":37494},{"$f":"C32","v":"Container de armazenamento de ração e apetrechos - CONTAINER MARÍTIMO DRY DE 20 PÉS (06 METROS) NOVO OU REFORMADO (EM SUA FORMA ORIGINAL, SEM ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES;  COM PORTAS ORIGINAIS; E EM BOM ESTADO), SEM CORROSÃO OU CONTAMINAÇÃO POR PRODUTOS PERIGOSOS, DUAS PORTAS TRASEIRAS PARA CARGA E DESCARGA. FABRICADO COM AÇO CORTEN, PISO INTERNO DE  COMPENSADO NAVAL,DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.44M X 2.59M X 6.00M (L X A X C),  TRANSPORTE E DESCARGA, MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS."},"Reserva – ME/EPP","un ",22,14573.93,320626.46000000002]
[32,150391,"Fábrica de gelo 10 t/dia - MÁQUINA FABRICAR GELO, CAPACIDADE 10 TONELADAS/DIA, COM INSTALAÇÃO","Principal","un ",3.7,384700,1538800]
[33,{"$f":"B34","v":150391},{"$f":"C34","v":"Fábrica de gelo 10 t/dia - MÁQUINA FABRICAR GELO, CAPACIDADE 10 TONELADAS/DIA, COM INSTALAÇÃO"},"Reserva – ME/EPP","un ",1.2999999999999998,384700,384700]
[34,150391,"Fábrica de gelo 2t/dia - MÁQUINA FABRICAR GELO, CAPACIDADE 2 TONELADAS/DIA, COM INSTALAÇÃO","Principal","un ",8,101950,815600]
[35,150391,{"$f":"C36","v":"Fábrica de gelo 2t/dia - MÁQUINA FABRICAR GELO, CAPACIDADE 2 TONELADAS/DIA, COM INSTALAÇÃO"},"Reserva – ME/EPP","un ",2,101950,203900]
[36,334673,"Faca lâmina aço inoxidável, material cabo plástico, tamanho 10 pol, aplicação cortar carne, cor cabo branca","Exclusivo","un ",180,38.770000000000003,6978.6]
[37,37680,"Freezer horizontal, capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado,  dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0ºC),  Garantia mínima: 12 meses","Principal","un ",68,1829.2066666666667,124386.05333333333]
[38,37680,"Freezer horizontal, capacidade 477 A 530L, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, , com termostato, dreno frontal, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, função de congelamento rápido, caixa interna em aço zincado,  dupla função: permite seleção de uso como freezer (temperaturas negativas) ou refrigerador (temperaturas próximas a 0ºC),  Garantia mínima: 12 meses","Reserva – ME/EPP","un ",22,1829.2066666666667,40242.546666666669]
[39,351228,"Kit Colorimétrico para piscicultura de água doce   análises de no mínimo seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrito, transparência, alcalinidade total, gás carbônico, nitrito, dureza total, temperatura e disco de secchi.","Principal","un ",68,1069.3,72712.399999999994]
[40,351228,"Kit Colorimétrico para piscicultura de água doce   análises de no mínimo seguintes parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrito, transparência, alcalinidade total, gás carbônico, nitrito, dureza total, temperatura.","Reserva – ME/EPP","un ",22,1069.3,23524.6]
[41,411362,"Lanterna  a prova d'água, com bateria  recarregável e carregador, bivolt, lâmpadas 12 leds","Exclusivo","un ",180,85.87,15456.6]
[42,411987,"Luva anticorte, malha de aço inox, fechamento  ajustável através de presilhas metálicas, aplicação contra cortes","Exclusivo","un ",180,195.96333333333334,35273.4]
[43,397422,"Luva de procedimento descartável , látex, tamanho M, esterilidade não esterilizada, características adicionais antialérgico, tipo ambidestra, tipo uso descartável","Exclusivo","cx",180,17.66,3178.8]
[44,318426,"Luva de Segurança tricotada em três fios de algodão e poliéster na cor branca, pigmentos em PVC antiderrapantes na palma e face palmar dos dedos, punho com elastano, acabamento em overloque.","Exclusivo","un ",900,2.97,2673]
[45,150296,"Medidor multiparâmetro portátil - Estação multiparâmentro de análise de água: pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura, com sondas/eletrodos (pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura), 2 Kits de membranas, Frascos de soluções para calibração, 1 Maleta para transporte. Garantia medidor: 24 meses, sonda: 6 meses. \n","Principal","un ",68,3741.9599999999996,254453.27999999997]
[46,{"$f":"B47","v":150296},{"$f":"C47","v":"Medidor multiparâmetro portátil - Estação multiparâmentro de análise de água: pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura, com sondas/eletrodos (pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura), 2 Kits de membranas, Frascos de soluções para calibração, 1 Maleta para transporte. Garantia medidor: 24 meses, sonda: 6 meses. \n"},"Reserva – ME/EPP","un ",22,3741.9599999999996,82323.12]
[47,117196,"Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo aisi 304,dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. pés em tubo de aço inox ","Principal","un ",68,1094.5899999999999,74432.12]
[48,117196,"Mesa manipulação , preparação alimentos: constituída em chapa inox tipo aisi 304,dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. pés em tubo de aço inox ","Reserva – ME/EPP","un ",22,1094.5899999999999,24080.98]
[49,67555,"Motor de Popa,  15 HP, 2 tempos, MOTOR DE PARTIDA MANUAL, INCLUINDO: TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 4LITROS COM MANGUEIRA, JOGO DE FERRAMENTAS, CABO DE PARTIDA DE EMERGÊNCIA.","Principal","un ",68,8397.7199999999993,571044.96]
[50,67555,"Motor de Popa,  15 HP, 2 tempos, MOTOR DE PARTIDA MANUAL, INCLUINDO: TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 4LITROS COM MANGUEIRA, JOGO DE FERRAMENTAS, CABO DE PARTIDA DE EMERGÊNCIA.","Reserva – ME/EPP","un ",22,8397.7199999999993,184749.84]
[51,150718,"Ração para peixes   45% - extrusada 45% PB, granulometria 1 a 2 mm ","Principal","sc(25kg)",1560,112.66333333333334,175754.80000000002]
[52,150718,"Ração para peixes   45% - extrusada 45% PB, granulometria 1 a 2 mm ","Reserva – ME/EPP","sc(25kg)",510,112.66333333333334,57458.3]
[53,150718,"Ração para peixes  32% 6 a 8 mm - extrusada 32% PB, granulometria 6 a 8 mm,","Principal","sc(25kg)",49000,57.140000000000008,2799860.0000000005]
[54,150718,"Ração para peixes  32% 6 a 8 mm - extrusada 32% PB, granulometria 6 a 8 mm,","Reserva – ME/EPP","sc(25kg)",16160,57.140000000000008,923382.40000000014]
[55,150718,"Ração para peixes  36% -  extrusada 36% PB, granulometria 2 a 4 mm","Principal","sc(25kg)",3050,74.070000000000007,225913.50000000003]
[56,150718,"Ração para peixes  36% -  extrusada 36% PB, granulometria 2 a 4 mm","Reserva – ME/EPP","sc(25kg)",1000,74.070000000000007,74070.000000000015]
[57,150718,"Ração para peixes 32% –  extrusada 32% PB, granulometria 4 a 6 mm,","Principal","sc(25kg)",9800,69.530000000000015,681394.00000000012]
[58,150718,"Ração para peixes 32% –  extrusada 32% PB, granulometria 4 a 6 mm, ","Reserva – ME/EPP","sc(25kg)",3250,69.530000000000015,225972.50000000006]
[59,107298,"Rede de Pesca, em malha, tipo arrasto, altura mínima 2,00 m, tamanho malha 5 a 8 mm, material fio panagem em nylon multifilamento, diâmetro fio 210/08, características adicionais com saco e sem nó, comprimento 30 a 40 m, boias, com tralha de chumbo","Principal","un ",68,1914.0533333333333,130155.62666666666]
[60,107298,"Rede de Pesca, em malha, tipo arrasto, altura mínima 2,00 m, tamanho malha 5 a 8 mm, material fio panagem em nylon multifilamento, diâmetro fio 210/08, características adicionais com saco e sem nó, comprimento 30 a 40 m, boias, com tralha de chumbo","Reserva – ME/EPP","un ",22,1914.0533333333333,42109.173333333332]
[61,150181,"Rede Puçá Confeccionado em formato circular com 40 a 50 cm de diâmetro cabo com 60 cm de comprimento, toda estrutura em alumínio, rede de nylon multifilamento com abertura de malha de 15 mm","Principal","un ",272,234.51999999999998,63789.439999999995]
[62,150181,"Rede Puçá Confeccionado em formato circular com 40 a 50 cm de diâmetro cabo com 60 cm de comprimento, toda estrutura em alumínio, rede de nylon multifilamento com abertura de malha de 15 mm","Reserva – ME/EPP","un ",88,234.51999999999998,20637.759999999998]
[63,291927,"Rolo de Corda polipropileno 18mm,100m","Principal","un ",475,538.09,255592.75000000003]
[64,291927,"Rolo de Corda polipropileno 18mm,100m","Reserva – ME/EPP","un ",155,538.09,83403.950000000012]
[65,150787,"Tanques-rede  3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. ","Principal","un ",750,5625,4218750]
[66,150787,"Tanques-rede  3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha de no mínimo1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. ","Reserva – ME/EPP","un ",240,5625,1350000]
[67,150787,"Tanques-rede  4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha  de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. ","Principal","un ",340,14650,4981000]
[68,150787,"Tanques-rede  4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra dimensão que perfaça no mínimo 64m³ com pelo menos 2,8m de profundidade , confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio com tela com malha  de no mínimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela tipo aço inox com malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil. ","Reserva – ME/EPP","un ",110,14650,1611500]
[69,225212,"Tarrafa , Confeccionada em Náilon, monofilamento, com sistema de fechamento por meio de argolas, malha de 7 a 25 mm, fio 25,altura de 1,5 a 3,0 m e perímetro de 11,80 a 22 m     ","Exclusivo","un ",90,414.30333333333328,37287.299999999996]
[70,332930,"Touca higiênica descartável,  Sanfonada, com elástico nas bordas, em Polipropileno/TNT, Pacote com 100 unidades  (caixa com 100und)","Exclusivo","cx",90,51.803333333333342,4662.3000000000011]
["Total (R$)",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H3:H72)","v":36774051.606666669}]