{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["RESUMO","SERVIÇOS PRELI","CPU_CBUQ","QUADRO DE CONSUMO DE MAT. BET.","Grupo II - Projeto Executivo","BDI FINAL","ENC. SOCIAIS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":9,"defined_names":604,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RESUMO","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,3,31,6],[27,3,27,6],[28,3,28,6],[30,3,30,6],[24,3,24,6],[25,3,25,6],[26,3,26,6],[23,3,23,6],[19,3,19,6],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[17,3,17,6],[18,3,18,6],[3,0,3,10],[4,0,8,0],[4,3,8,6],[4,9,4,10],[6,7,7,8],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[0,0,2,10],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,3,14,6],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[5,7,5,8],[4,7,4,8],[5,9,5,10]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE TOCANTINS"]
["ITEM","ORIGEM COMPOSIÇÃO","CÓDIGO COMPOSIÇÃO","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"BDI %:"]
[{"$nulls":7},"BDI DIFERENCIADO %"]
[{"$nulls":7},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[]
[{"$nulls":7},"UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)","TOTAL"]
[null,null,null,"MOBILIZAÇÃO"]
[1,"CODEVASF","Composição Própria","Implantação da Obra",null,null,null,"km",30]
[2,"CODEVASF","Composição Própria","Administração da Obra",null,null,null,"km",30]
[null,null,null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[3,"SICRO",4011463,"Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais",null,null,null,"t",17823.75]
[4,"SICRO",4011352,"Imprimação com emulsão asfáltica",null,null,null,"m²",210000]
[5,"SICRO",4011353,"Pintura de ligação",null,null,null,"m²",210000]
[6,"SICRO",4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",null,null,null,"m³",31500]
[7,"SICRO",4011228,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida",null,null,null,"m³",31500]
[8,"SICRO",4011209,"Regularização do subleito",null,null,null,"m²",210000]
[null,null,null,"AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO"]
[9,"CODEVASF","CPU-12","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70",null,null,null,"t",980.31]
[10,"CODEVASF","CPU-13","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30",null,null,null,"t",336]
[11,"CODEVASF","CPU-14","AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C",null,null,null,"t",84]
[null,null,null,"SINALIZAÇÃO"]
[16,"SICRO",5213400,"Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm",null,null,null,"m²",12000]
[17,"SICRO",5213359,"Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação",null,null,null,"und",3750]
[18,"SICRO",5213362,"Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação",null,null,null,"und",1875]
[19,"SICRO",5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",null,null,null,"und",15]
[20,"SICRO",5213851,"Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m",null,null,null,"und",15]
[null,null,null,"DRENAGEM"]
[26,"SICRO",2003325,"Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais",null,null,null,"m",60000]
[32,"SICRO",2003375,"Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",null,null,null,"m",60000]
[null,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[34,"SINAPI",94994,"Calçadas",null,null,null,"m²",60000]
[null,null,null,"LIMPEZA GERAL"]
[34,"CODEVASF","Composição Própria","Limpeza Geral",null,null,null,"m²",210000]
[null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[35,"CODEVASF","Composição Própria","Projeto Executivo",null,null,null,"km",30]
["VALOR TOTAL DO SRP"]

{"sheet":"SERVIÇOS PRELI","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,4],[25,5,25,7],[8,0,8,8],[10,0,10,8],[11,1,11,4],[11,5,11,8],[16,0,16,4],[16,5,16,6],[17,0,17,8],[18,1,18,4],[18,5,18,8],[21,0,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,4],[22,5,22,8],[7,0,7,8],[0,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,6,4],[4,7,4,8],[5,5,6,6]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE TOCANTINS"]
[{"$nulls":6},"BDI %:"]
[{"$nulls":5},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[]
["Anexo VI - Planilhas Orçamentárias"]
["PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA - Setembro/2020"]
["ITEM","CPUs","Fonte","Cód.","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS","UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO (R$)","TOTAL"]
[]
[1,"IMPLANTAÇÃO DA OBRA"]
["1.1","SERVIÇOS INICIAIS"]
["1.1.1","CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","und",1]
["1.1.2","CPU-02","CODEVASF",72840,"MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","t x km",2644.35]
["1.1.3","CPU-02","CODEVASF",72840,"DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","t x km",2644.35]
[{"$nulls":5}," ITEM 1:",null,"TOTAL"]
[]
[2,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
["2.1","CPU-03","CODEVASF","2.1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%",1]
["2.2","CPU-04","CODEVASF","2.2","CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS",12]
[{"$nulls":5}," ITEM 2:",null,"TOTAL"]
[3,"CALÇADA"]
["3.1",null,"SINAPI",94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, e = 8 cm, ARMADO.","M²",60000]
[]
[{"$nulls":5},"TOTAL ORÇADO "]

{"sheet":"CPU_CBUQ","index":2,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[80,3,81,3],[80,4,81,4],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[80,7,81,7],[83,4,83,6],[86,5,86,6],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[75,4,75,6],[78,5,78,6],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[67,4,67,6],[70,5,70,6],[56,6,57,6],[56,7,57,7],[59,4,59,6],[62,5,62,6],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[51,4,51,6],[54,5,54,6],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[45,5,45,6],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[29,4,29,6],[32,5,32,6],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[42,4,42,6],[43,4,43,6],[44,4,44,6],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[20,4,20,6],[23,5,23,6],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[7,0,7,7],[0,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,6,3],[4,6,4,7],[5,4,6,5]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE TOCANTINS"]
[{"$nulls":5},"BDI %:"]
[{"$nulls":4},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO"]
["CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","M2","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",5075,"Prego 18x30.","kg",0.11]
["INS. SINAPI","SINAPI",4491,"Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)","m",4]
["INS. SINAPI","SINAPI",4417,"Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1\" x 3\"), não aparelhada, (p/telhado)","m",1]
["INS. SINAPI","SINAPI",4813,"Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m","m²",1]
["INS. SINAPI","SINAPI",370,"Areia Média","m³",4.8999999999999998E-3]
["INS. SINAPI","SINAPI",1379,"Cimento","kg",1.5]
["INS. SINAPI","SINAPI",4718,"Pedra Britada nº 2","m³",9.7999999999999997E-3]
["COMP. SINAPI","SINAPI",87445,"Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador mecanico (locacao)","h",6.4999999999999997E-3]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",1]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2.06]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-01","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-02","CODEVASF",72840,"MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","T X KM","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1.3157909999999998E-2]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",4.4999999999999997E-3]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-02","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-03","CODEVASF",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40]
["INS. SINAPI","SINAPI",14250,"ENERGIA","KW/H",100]
["INS. SINAPI","SINAPI",14583,"ÁGUA TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA","M3",1]
["INSUMO","ORSE",4415,"Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp","H",40]
[{"$nulls":4},"ADM. LOCAL :"]
[{"$nulls":4},"Total para 6 meses:"]
[]
[{"$nulls":4},"CPU-03","PREÇO TOTAL:"]
[]
["CPU-04","CODEVASF",null,"CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",10775,"Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m","mês",0.2]
["COMP. ORSE","ORSE",4299,"Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m","mês",0.2]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-04","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-11","CODEVASF",null,"LIMPEZA GERAL","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.05]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-11","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-12","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"CIMENTO ASFALTICO 50/70 - COM TRANSPORTE","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-12","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-13","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"ASFALTO DILUIDO CM-30 - COM TRANSPORTE","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-13","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-14","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - COM TRANSPORTE","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-14","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]

{"sheet":"QUADRO DE CONSUMO DE MAT. BET.","index":3,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,15],[2,1,3,15],[4,1,4,2],[4,3,4,11],[4,12,4,15],[20,1,20,15],[8,1,8,15],[10,1,10,15],[12,1,12,15],[14,1,14,15],[16,1,16,15],[18,1,18,15]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"TRECHO",null,"QUANTIDADES",{"$nulls":8},"MAT. BETUMINOSO"]
[null,"Inicio           (km)","Fim              (km)","Extensão     (m)","Largura       (m)","Espess.       (m)","Área            (m2)","Volume              (m3)","Densidade (t/m3)","Massa            (t)","Unid","Quant.","Tipo","Consumo Taxa de Aplicação","Unid. ","Quant."]
[null,"REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO"]
[{"$nulls":5},1,null,0]
[null,"SUB-BASE DE BRITA CORRIDA"]
[]
[null,"BASE DE BRITA GRADUADA"]
[]
[null,"IMPRIMAÇÃO"]
[{"$nulls":5},1]
[null,"PINTURA DE LIGAÇÃO"]
[{"$nulls":5},1]
[null,"CBUQ FAIXA \"C\""]
[]
[null,"FRESAGEM CONTINUA"]
[{"$nulls":7},0]

{"sheet":"Grupo II - Projeto Executivo","index":4,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,4,60,5],[15,3,15,4],[5,0,5,8],[7,0,7,5],[8,0,8,8],[11,3,11,4],[14,3,14,4],[27,3,27,4],[16,3,16,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[48,3,48,4],[46,3,46,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[33,1,33,6],[35,1,35,6],[36,1,36,6],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,1,30,6],[31,1,31,6],[32,1,32,6],[17,3,17,4],[38,4,38,5],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[54,3,54,4],[47,3,47,4],[63,1,63,7],[3,0,4,8],[39,1,39,6],[37,1,37,6],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,1,59,6],[61,1,61,6],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE TOCANTINS"]
[]
["COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO"]
[]
["SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF"]
["OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS "]
[]
[]
["Item","Descrição dos serviços","Unid.","Quant.",null,"SINAPI (OUT/2020)","R$UNIT","R$PARCIAL","R$TOTAL"]
["1.0","PROJETO EXECUTIVO"]
["1.1","MÃO DE OBRA"]
["A","CAMPO"]
[null,"ENGENHEIRO","h",8,null,34780]
[null,"TOPÓGRAFO","h",16,null,7592]
[null,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO","h",16,null,88253]
["B","GABINETE"]
[null,"ENGENHEIRO","h",8,null,34780]
[null,"CADISTA/CALCULISTA","h",20,null,2359]
[null," "]
[null,"SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (0%):"]
[null,"CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA:"]
[]
["1.2","LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO","Unid.","Quant.",null,null,"R$UNIT","R$PARCIAL"]
[null,"CAMINHONETE ","h",8,null,92144]
[null,"COMBUSTIVEL - DIESEL","l",2,null,4221]
["1.3","EQUIPAMENTOS"]
[null,"ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2","h",16,null,7247]
[null,"SUBTOTAL DOS MATERIAIS:"]
[null,"CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS:"]
[null,"DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)"]
[null,"CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:"]
[]
[null,"SUBTOTAL MENSAL:"]
[null,"SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):"]
[null,"SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  3,97 km/DIA)):"]
[{"$nulls":4},"CUSTO COM BDI:",null,0.2374]
[null,"CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO:"]
[]
["2.0","ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES"]
["2.1","EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO"]
["2.2","QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi)","un",1]
["2.3","PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO","un",1]
[null,"         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)"]
["A","CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD)",null,1]
[null,"        CD = [(Sm / Nh) x ht]"]
[null,"        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm)","mês",4929.2]
[null,"        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J)","h",24]
[null,"        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd)","dia",8]
[null,"        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J)","h",8]
[null,"        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht)","h",8]
[]
["B","ENCARGOS SOCIAIS (ES)","%",0]
[]
["2.4","DESPESAS DIRETAS (DD)","%",3.74]
["2.5","TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A)","%",4.75]
["2.6","CONTIGÊNCIAS","%",5.77]
[null,"CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:"]
[{"$nulls":4},"CUSTO COM BDI:"]
[null,"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
[null,"CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA UM TRECHO"]

{"sheet":"BDI FINAL","index":5,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[32,0,32,3]]}
[]
["OBRA:"]
["LOCAL: "]
["DATA BASE: "]
["DETALHAMENTO DO BDI"]
["Serviços"]
[]
[]
["Item","Descrição dos serviços","Preço de Venda (%)","Custo Direto (%)"]
[]
[1,"Administração Central (A)"]
[]
[2,"Impostos e Taxas (I)"]
["2.1","ISS"]
["2.2","PIS"]
["2.3","Cofins"]
[]
[3,"Risco, seguro e garantia (R) "]
[]
[4,"Despesas Financeiras (AP)"]
[]
[5,"Lucro (L)"]
[]
[null,"BDI* (%)"]
[]
["PV =","Preço de Venda"]
["CD =","Custo Direto"]
["SELIC =",2.2499999999999999E-2,"Fórmula DNIT"]
["DF =","Despesas Financeiras","BDI= (1+(AC+L))/(1-(CF+R+SG+IMP))-1"]
["DF =","[(1 + SELIC)1/12 - 1]"]
["DF = ",1.855937535336194E-3]
[]
["Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras."]

{"sheet":"ENC. SOCIAIS","index":6,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,9,5],[50,0,50,1],[10,0,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,0,12,5],[13,0,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[15,0,15,5],[26,0,26,5],[38,0,38,5],[45,0,45,5],[49,0,49,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["NOME DA CONCORRENTE:"]
["EDITAL:"]
["FOLHA:"]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE TOCANTINS"]
[]
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)"]
["VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020",null,"COM DESONERAÇÃO",null,"SEM DESONERAÇÃO"]
[]
[null,null,"HORISTA","MENSALISTA","HORISTA","MENSALISTA"]
[]
["GRUPO A"]
["A1","INSS",0,0]
["A2","SESI",1.5,1.5]
["A3","SENAI",1,1]
["A4","INCRA",0.2,0.2]
["A5","SEBRAE",0.6,0.6]
["A6","Salário Educação",2.5,2.5]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",3,3]
["A8","FGTS",8,8]
["A9","SECONCI",1,1]
["A","Total",17.8,17.8]
["GRUPO B"]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",17.88,"-"]
["B2","Feriados",3.94,"-"]
["B3","Auxílio-enfermidade",0.91,0.69]
["B4","13° salário",10.98,8.33]
["B5","Licença-paternidade",7.0000000000000007E-2,0.06]
["B6","Faltas Justificadas",0.73,0.56000000000000005]
["B7","Dias de chuva",1.45,"-"]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",0.11,0.09]
["B9","Férias Gozadas",11.35,8.6199999999999992]
["B10","Salário Maternidade",0.03,0.03]
["B","Total ",47.45,18.380000000000003]
["GRUPO C"]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",6.76,5.14]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",0.16,0.12]
["C3","Férias Indenizadas",2.2799999999999998,1.73]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",3.81,2.89]
["C5","Indenização Adicional",0.56999999999999995,0.43]
["C","Total ",13.58,10.31]
["GRUPO D"]
["D1","Reincidência de A sobre B",8.4499999999999993,3.27]
["D2","Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",0.56999999999999995,0.43]
["D","Total",9.02,3.7]
[]
["T O T A L (%)",null,87.85,50.190000000000012]